{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["环境保护状况","环境保护状况（续）"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"环境保护状况","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["环境保护状况"]
[]
["项    目","计量\n单位","全市",null,"2017年分县区"]
[null,null,"2016年","2017年","源城区","东源县"]
["一、废水排放总量","万吨",10306.83,10381.77,4765.17,722.28]
["      工业废水排放量","万吨",844.53,741.13,414.15,13.66]
["      城镇生活污水排放量","万吨",9439.69,9781.91,{"v":4351,"d":"4351.00"},705.84]
["      城镇生活污水集中处理率","％",78.03,78.96,91.58,61.67]
["二、工业废气排放总量","亿标立方米",444.76,438.93,257.67,135.12]
["三、二氧化硫排放总量","吨",6110.34,4302.42,1553.99,1631.27]
["      工业二氧化硫","吨",3339.32,2255.05,785.25,1386.73]
["四、工业烟粉尘排放量","万吨",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.37,0.12,0.18]
["五、工业烟粉尘去除量","万吨",{"v":54.2,"d":"54.20"},67.83,31.83,34.89]
["六、工业固体废物产生量","万吨",147.89,153.11,58.07,1.99]
["七、工业固体废物倾倒丢弃量","吨",1,300]
["八、工业固体废物综合利用率","％",73.94,76.96,{"v":58.2,"d":"58.20"},37.69]
["九、市区区域环境噪声平均值","分贝",null,null,{"v":56,"d":"56.00"}]
[]
["—260—"]

{"sheet":"环境保护状况（续）","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["环境保护状况（续）"]
[]
["项    目","计量\n单位","2017年分县区"]
[null,null,"和平县","龙川县","紫金县","连平县"]
["一、废水排放总量","万吨",767.81,1466.35,1749.33,910.82]
["      工业废水排放量","万吨",4.33,{"v":64.6,"d":"64.60"},123.97,120.42]
["      城镇生活污水排放量","万吨",921.26,1399.03,1615.24,789.55]
["      城镇生活污水集中处理率","％",{"v":87.6,"d":"87.60"},56.94,75.75,60.31]
["二、工业废气排放总量","亿标立方米",0.22,28.36,14.95,2.62]
["三、二氧化硫排放总量","吨",246.67,316.73,348.06,205.69]
["      工业二氧化硫","吨",7.88,8.01,63.07,4.11]
["四、工业烟粉尘排放量","万吨",0.01,0.01,0.01,0.03]
["五、工业烟粉尘去除量","万吨",0.26,0.52,0.31,0.03]
["六、工业固体废物产生量","万吨",0.03,0.38,13.74,78.89]
["七、工业固体废物倾倒丢弃量","吨",{"$nulls":3},300]
["八、工业固体废物综合利用率","％",{"v":100,"d":"100.00"},89.14,55.56,86.74]
["九、市区区域环境噪声平均值","分贝"]
[]
["—261—"]