{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,3,0],[2,6,3,6],[4,0,5,0],[4,6,5,6],[6,0,7,0],[6,6,7,6],[8,0,9,0],[8,6,9,6],[10,0,11,0],[10,6,11,6],[12,0,13,0],[12,6,13,6],[14,0,15,0],[14,6,15,6],[16,0,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3月份河源市“两客一危”车辆服务商联网联控系统月度考核表"]
["辖区","车辆上线率得分","平台连通率得分","轨迹完整率得分","数据合格率","卫星定位漂移车辆率","总得分"]
["广州视途电子科技有限公司河源分公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",96.9]
[null,10,19.98,24.47,23.12,19.33]
["广东新时空科技股份有限公司河源分公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",96.87]
[null,10,19.76,24.61,22.5,20]
["深圳市甲天行科技有限公司河源分公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",96.85]
[null,10,19.99,21.86,25,20]
["广州市正安信息科技有限公司河源分公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",96.65]
[null,10,19.97,24.87,22.56,19.25]
["河源市卓社电子科技有限公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",96.64]
[null,10,19.99,24.79,21.86,20]
["广州恒慧信息有限公司河源分公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",94.52999999999999]
[null,10,20,22.16,22.63,19.74]
["河源市龙腾世纪智能化科技有限公司","上线率*10","平台连通率*20","轨迹完整率*25","数据合格率*25","卫星定位漂移车辆率*20",94.24]
[null,10,19.99,22.04,22.38,19.83]
["注：\n①因管理部门监管平台或网络运营商等情况造成断线并提前报备的，不计为断线时长；\n②平台上传的车辆数据存在车牌号、车牌颜色、日期时间、经度、纬度、速度、方向、海拔、车辆状态、报警状态等错误信息的，数据判断为不合格。具体参照《JT/T 809-2011》4.5.8相关信息数据体结构之规则；\n③数据合理参考范围：日期时间：≤当前时间；经度范围：73°33′E至135°05′E；纬度范围：3°51′N至53°33′N；速度：0至160间；海拔：-200至6500之间；\n④各省可结合地方实际情况优化考核内容及分值。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}